|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GR. GRANULOMETRYCZNA** | **PROCENT FRAKCJI O … MM** | | | | |
|  | **CZĘŚCI SZKIELETOWE**  **>1** | **CZĘŚCI ZIEMISTE**  **<1** | **CZĘŚCI PIASKOWE**  **1-0,1** | **CZĘŚCI PYŁOWE**  **0,1-0,02** | **CZĘŚCI SPŁAWNE**  **<0,02** |
| **UTWORY ŻWIROWE**   1. **PIASZCZYSTE** 2. **GLINIASTE** | >50% |  |  | DAWAĆ 12% |  |
|  |  |  |  | MAX 20% |
| MAX 20% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PIASKI** | BEZPIECZNIE DAWAĆ 1% -10% |  |  | DAWAĆ PONAD 20% | MAX 20% |
| 1. **LUŹNY** |  |  |  |  | 0-5% |
| 1. **SŁABOGLINIASTY** |  |  |  |  | 5-10% |
| 1. **GLINIASTY LEKKI** |  |  |  |  | 11-15% |
| 1. **GLINIASTE MOCNE** |  |  |  |  | 16-20% |
| * **PYLASTE** |  |  |  | 25- 40 % |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PYŁY** | DAWAĆ 1 % |  |  | >40% | <50% |
| 1. **ZWYKŁE** |  |  |  |  | <35% |
| 1. **ILASTE** |  |  |  |  | 36-50% |
|  |  |  |  |  |  |
| **IŁY** | --- |  | <9% |  | >50% |
| 1. **WŁAŚCIWE** | --- |  |  | <25% |  |
| 1. **PYLASTE** | --- |  |  | >25% |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **GLINY** | NAJLEPIEJ DAĆ DO 30 % |  |  | <40% | >20% |
| 1. **LEKKIE** |  |  |  |  | 20-35% |
| 1. **ŚREDNIE** |  |  |  |  | 36-50% |
| 1. **CIĘŻKIE** |  |  |  |  | >50% |
| * **PYLASTE** |  |  |  | 25-40% |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **GLEBY B.LEKKIE** |  |  |  |  | <10% |
| **GLEBY LEKKIE** |  |  |  |  | 11-20% |
| **GLEBY ŚREDNIE** |  |  |  |  | 21-35% |
| **GLEBY CIĘŻKIE** |  |  |  |  | >36% |