|  |  |
| --- | --- |
| **GR. GRANULOMETRYCZNA** | **PROCENT FRAKCJI O … MM** |
|  | **CZĘŚCI SZKIELETOWE****>1** | **CZĘŚCI ZIEMISTE****<1** | **CZĘŚCI PIASKOWE****1-0,1** | **CZĘŚCI PYŁOWE****0,1-0,02** | **CZĘŚCI SPŁAWNE****<0,02** |
| **UTWORY ŻWIROWE**1. **PIASZCZYSTE**
2. **GLINIASTE**
 | >50% |  |  | DAWAĆ 12% |  |
|  |  |  |  | MAX 20% |
| MAX 20% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PIASKI**  | BEZPIECZNIE DAWAĆ 1% -10% |  |  | DAWAĆ PONAD 20% | MAX 20% |
| 1. **LUŹNY**
 |  |  |  |  | 0-5% |
| 1. **SŁABOGLINIASTY**
 |  |  |  |  | 5-10% |
| 1. **GLINIASTY LEKKI**
 |  |  |  |  | 11-15% |
| 1. **GLINIASTE MOCNE**
 |  |  |  |  | 16-20% |
| * **PYLASTE**
 |  |  |  | 25- 40 % |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PYŁY**  | DAWAĆ 1 % |  |  | >40% | <50% |
| 1. **ZWYKŁE**
 |  |  |  |  | <35% |
| 1. **ILASTE**
 |  |  |  |  | 36-50% |
|  |  |  |  |  |  |
| **IŁY**  | ---  |  | <9% |  | >50% |
| 1. **WŁAŚCIWE**
 | --- |  |  | <25% |  |
| 1. **PYLASTE**
 | --- |  |  | >25% |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **GLINY**  | NAJLEPIEJ DAĆ DO 30 %  |  |  | <40% | >20% |
| 1. **LEKKIE**
 |  |  |  |  | 20-35% |
| 1. **ŚREDNIE**
 |  |  |  |  | 36-50% |
| 1. **CIĘŻKIE**
 |  |  |  |  | >50% |
| * **PYLASTE**
 |  |  |  | 25-40% |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **GLEBY B.LEKKIE** |  |  |  |  | <10% |
| **GLEBY LEKKIE** |  |  |  |  | 11-20% |
| **GLEBY ŚREDNIE**  |  |  |  |  | 21-35% |
| **GLEBY CIĘŻKIE** |  |  |  |  | >36% |